**ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по приведению продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)

Содержание услуги:

Организация процесса сертификации продукции ООО «Камышинский опытный завод», указанной в п.3 настоящего приложения, производится для подтверждения безопасности изготавливаемой Заказчиком продукции Директивам ЕС/EU:

2014/68/EU Pressure Equipment (Оборудование, работающее под давлением).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип продукции | Европейское наименование | Условное давление, не более, МПа(кгс/см2) | Диаметр условного прохода, мм, не менее | Среда |
| КОЗ СР | MLA (Marine Loading Arm) | 1,6 (16) | от 150 до 500 | Самый полный из возможного перечень: нефть и нефтепродукты, СУГ, СПГ, химические, нефтехимические, а также технические жидкости |
| БШУ | HLA (Hose Loading Arm) | 1,6 (16) | от 80 до 250 |

Сертификация безопасности направлена на приведение продукции Заказчика в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров, в том числе в целях продвижения продукции (Погрузо-разгрузочные системы для перевалки наливных грузов (Loading and unloading systems for transfer of fluid cargo)) за рубеж.

Сертификация осуществляется в несколько этапов и включает в себя:

- экспертиза технической документации;

- работа эксперта (проведение аудита производства);

- контроль исправления замечаний в случае, если они были обнаружены во время аудита;

- оформление отчета о соответствии/несоответствии Директиве;

- оформление заключения нотифицированного органа ЕС №1299;

- подготовка макета декларации о соответствии;

- выпуск сертификата соответствия (сертификата СЕ).

1. Место проведения экспертизы технической документации: 92101, Словацкая Республика, г. Пиештяны, Крайинское шоссе, д.2929/9.

Место проведения аудита: 403888, Волгоградская обл., Камышин г, Кубанская ул., дом № 1Б

1. Перечень заявляемых на сертификацию типов изделий: «Погрузо-разгрузочные системы для перевалки наливных грузов (Loading and unloading systems for transfer of fluid cargo)»
2. Работы, выполняемые Исполнителем:

- проведение аудита производства Исполнителем

- оформление отчета и заключения от нотифицированного органа

- подготовка макета декларации СЕ

- выпуск сертификата СЕ